別紙１　調達機器仕様

飯塚市立図書館システム調達機器仕様
[bookmark: _Hlk219381016]1　構成機器の数量
本システムを構成する各機器の数量及び機能は以下のとおりでありパソコン、ディスプレイ、プリンタは国内製品であること。本仕様書に記載した要件を満たすために必要な追加の機器及び数量があれば提案書の中で提示すること。なお、稼働に必要な部材（ソフトウェア、ネットワーク機器、接続に必要なケーブル等）を含めること。
ハードウエア
	品名
	数量

	1
	1000Base-T 16ポートHUB
	1

	2
	1000Base-T 8ポートHUB
	13

	3
	ファイルサーバ
	１

	4
	ハンディーターミナル
	8

	5
	ファイヤーウォール
	1

	6
	セキュリティ監視（サンドボックス）
	１

	7
	図書館ＷＡＮ用 VPNルーター
	5

	8
	デスクトップ端末（事務室、カウンター）
	14

	9
	ノート端末（事務室、カウンター）
	3

	10
	利用者ＯＰＡＣ端末
	6

	１1
	利用者インターネット端末
	4

	１2
	レシートプリンタ
	17

	１3
	CMOSバーコードリーダー
	17

	１４
	モノクロＡ３レーザープリンタ
	6














ソフトウエア
	品名
	数量

	１
	図書館システムライセンス（業務端末）
	２3

	２
	Office LTSC Standard 2024
	17

	３
	インターネット端末　コンテンツ制限ソフト
	4

	4
	インターネット端末　復元ソフトウエア
	4

	5
	利用者インターネット　デバイス制御ソフトウエア
	4

	6
	ウイルス対策ソフトウエア
	2７


[bookmark: _Hlk219381378]








２　基本要件
（１）　パソコンは、国内メーカー製品とし、ノーブランド機器・外資系メーカー機器・ショップ系機器は不可とする。
（２）　ノートパソコン・デスクトップパソコン・ディスプレイ・タブレットは、同一メーカー製とし、稼働後5年間は継続的に使用できる機器であること。
（３）　最新モデルで見積ること。
（４）　ソフトウェアは、調達時に最新バージョンが発売されていた場合は、最新版を選定すること。
（５）　上記「１　構成機器の数量」の他に、必要なハードウェア、周辺機器があれば、適宜付け加えること。
（６）　各図書館に設置する機器台数の内訳は下記のとおりである。
※機器設置の際、現行機器類は取り外して本市が指定する場所（飯塚図書館）に集約すること。
　　　また、現行機器のディスクはデータ消去を行い、データ復旧できない状態とすること。
※納入物の梱包品については本市で廃棄を行う。ダンボール、発泡スチロール、プラスチック等は運搬がしやすいように潰す等、整理して纏めること。

設置機器内訳
ハードウエア
	名称
	飯塚
	ちくほ
	庄内
	穂波
	頴田

	1000Base-T 16ポートHUB
	1
	-
	-
	-
	-

	1000Base-T 8ポートHUB
	5
	2
	2
	2
	2

	ファイルサーバ
	1
	-
	-
	-
	-

	ハンディーターミナル
	4
	1
	1
	1
	１

	ファイヤーウォール
	1
	-
	-
	-
	-

	セキュリティ監視（サンドボックス）
	1
	-
	-
	-
	-

	図書館ＷＡＮ用 VPNルーター
	1
	1
	1
	1
	1

	デスクトップ端末（事務室、カウンター）
	4
	4
	3
	2
	1

	ノート端末（事務室、カウンター）
	3
	-
	-
	-
	-

	利用者ＯＰＡＣ端末
	2
	1
	1
	1
	1

	利用者インターネット端末
	2
	１
	1
	-
	-

	レシートプリンタ
	5
	4
	3
	3
	2

	CMOSバーコードリーダー
	5
	4
	3
	3
	2

	モノクロＡ３レーザープリンタ
	2
	1
	1
	1
	1



ソフトウエア
	名称
	飯塚
	ちくほ
	庄内
	穂波
	頴田

	図書館システムライセンス（業務端末）
	9
	5
	4
	3
	2

	Office LTSC Standard 2024
	7
	4
	3
	2
	1

	インターネット端末　コンテンツ制限ソフト
	２
	１
	1
	-
	-

	インターネット端末　復元ソフトウエア
	２
	１
	1
	-
	-

	利用者インターネット　デバイス制御ソフトウエア
	２
	１
	1
	-
	-

	ウイルス対策ソフトウエア
	１１
	６
	5
	3
	2


（７）　各機器の仕様は下記の通りである。
[bookmark: _GoBack]　　　　機器障害時は復旧が完了するまで受託者が責任をもって対応し、完了時は飯塚市立図書館に報告すること。また、各性能要件を基本とするが、性能以上となるものについては可とする。

１．1000Base-T 16ポートHUB
	仕様
	規格・要件等

	インターフェース
	10,100,1000Base-T Auto MDI/MDX対応






２．1000Base-T 8ポートHUB
	仕様
	規格・要件等

	インターフェース
	10,100,1000Base-T Auto MDI/MDX対応





3．ファイルサーバ
	仕様
	規格・要件等

	筐体
	タワー型

	メモリ
	8GB以上

	インターフェース（LAN端子）
	LAN端子（10GBASE-T、1000BASE-T）

	対応ネットワークファイル プロトコル
	SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP

	内蔵インターフェース
	Serial ATA III　最大 6.0Gbps（規格値）

	規格
	VCCI Class A

	ディスク容量
	RAID5 論理容量6GB程度

	保守
	オンサイト保守　５年間　平日9:00～17:00















4．ハンディーターミナル
	仕様
	規格・要件等

	メモリ
	16MB以上

	表示方式
	1.77型 TFTカラーLCD 65,536色以上

	表示ドット数
	横128×縦160ドット以上

	表示文字種
	半角 (英字、数字、カタカナ) 全角 (JIS漢字第一水準、第二水準)
※等倍、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角、25倍角表示

	バックライト
	高輝度白色LED

	キーの種類
	十字キー1個 (4方向)、トリガキー1個、ファンクションキー3個、多機能キー2個 (L・R)、
データ入力キー (テンキー、ENTキー、クリアキー、マイナスキー、小数点キー)14個、電源キー1個

	光源
	可視光半導体レーザ(655nm)　出力1.0mW
クラス2レーザ製品(JIS C6802)

	対応バーコード
	JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応)、CODE128、
GS1-128、CODE39(フルASCII対応)、NW-7、CODE93、
ITF、インダストリアル2of5、COOP2of5、GS1 DataBar
※液晶画面のバーコードが読み取れること

	電源
	リチウムイオンバッテリパックタイプ

	保守
	センドバック５年間











5．ファイヤーウォール
	仕様
	規格・要件等

	インターフェイス
	8x1GbE、2x10G SFP+、2 USB 3.0、1 コンソール

	シングルサインオン (SSO) ユーザー数
	2,500以上

	VLANインターフェイス
	256以上

	ファイアウォールインスペクションのスループット
	5Gbps以上

	IPSec VPNのスループット
	2.1Gbps以上

	サイト間VPNトンネル数
	250以上

	IPSec VPNクライアント数
	10以上

	暗号化/認証
	AES（128、192、256ビット）/MD5、SHA-256、SHA-384、Suite B暗号化

	証明書のサポート
	Verisign、Thawte、Cybertrust、RSA Keon、Entrust、SonicWall-to-SonicWall VPN用のMicrosoft CA、SCEP

	IPアドレスの割り当て
	スタティック、(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、IP Unnumbered、内部DHCPサーバー、DHCPリレー

	NATモード
	1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT (重複IP)、PAT、トランスペアレントモード

	ルーティングプロトコル
	BGP、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング

	保守
	先出しセンドバック５年間




























6．セキュリティ監視（サンドボックス）
	仕様
	規格・要件等

	機器指定
	Trendmicro CloudEdge 50 G3

	保守
	センドバック５年間




7．図書館ＷＡＮ用　VPN用ルーター
	仕様
	規格・要件等

	機器推奨
	YAMAHA RTX840

	保守
	オンサイト５年間　平日9:00～17:00







8．デスクトップ端末（事務室、カウンター）
	仕様
	規格・要件等

	サイズ
	幅180㎜、奥行310㎜、高さ370㎜以下

	CPU
	インテルCore i5-14400プロセッサ以上

	メモリ
	法人向け 16GB以上

	ストレージ
	暗号化機能付256GB SSD以上

	LANインターフェイス
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	ＵＳＢポート
	USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4)以上

	光学ドライブ装置
	ＤＶＤスーパーマルチドライブ

	ディスプレイ
	21.5型ワイド　フルHD以上　スピーカー付

	キーボード
	USB109キーボード

	マウス
	レーザーマウス

	ＯＳ
	Microsoft Windows 11 Pro（64bit）

	ソフトウェア
	Microsoft Office LTSC Standard 2024

	保守
	平日翌営業日出張修理　8:30～17:30 ５年間

	添付品等
	標準添付品
再セットアップDVD（Win11 Pro）





















９．ノート端末（事務室、カウンター）
	仕様
	規格・要件等

	CPU
	インテルCore i5-1335Uプロセッサ以上

	メモリ
	16GB以上

	ストレージ
	暗号化機能付256GB SSD

	LANインターフェイス
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN(IEEE802.11ax)＆Bluetooth(R)

	光学ドライブ装置
	ＤＶＤスーパーマルチドライブ

	ＵＳＢポート
	Type-A：USB 3.2 Gen1×2以上

	ディスプレイ
	15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD：1366×768ドット、LEDバックライト)以上

	キーボード
	テンキー付き日本語キーボード

	マウス
	光学式又は、レーザーマウス
※パソコンメーカーと同一であること。

	ＯＳ
	Microsoft Windows 11 Pro（64bit）

	ソフトウェア
	Microsoft Office LTSC Standard 2024

	保守
	平日翌営業日出張修理　8:30～17:30 ５年間

	添付品等
	標準添付品










10．利用者ＯＰＡＣ端末
	仕様
	規格・要件等

	サイズ
	幅180㎜、奥行310㎜、高さ370㎜以下

	CPU
	インテルCore i5-14400プロセッサ以上

	メモリ
	法人向け 16GB以上

	ストレージ
	暗号化機能付256GB SSD以上

	LANインターフェイス
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	ＵＳＢポート
	USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4)以上

	光学ドライブ装置
	ＤＶＤスーパーマルチドライブ

	ディスプレイ
	19型スクエア　タッチパネル液晶 投影型静電容量方式
タッチ点数１０点以上

	キーボード
	USB109キーボード

	マウス
	レーザーマウス

	ＯＳ
	Microsoft Windows 11 Pro（64bit）

	保守
	平日翌営業日出張修理　8:30～17:30 ５年間

	添付品等
	標準添付品再セットアップDVD（Win11 Pro）

	その他
	各館１台には１０．ラベルプリンタ、１２．業務・利用者ＯＰＡＣバーコードリーダーを接続する






















11．利用者インターネット端末
	仕様
	規格・要件等

	サイズ
	幅180㎜、奥行310㎜、高さ370㎜以下

	CPU
	インテルCore i5-14400プロセッサ以上

	メモリ
	法人向け 16GB以上

	ストレージ
	暗号化機能付256GB SSD以上

	LANインターフェイス
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	ＵＳＢポート
	USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4)以上

	光学ドライブ装置
	ＤＶＤスーパーマルチドライブ

	ディスプレイ
	21.5型ワイド　フルHD以上　スピーカー付

	キーボード
	USB109キーボード

	マウス
	レーザーマウス

	ＯＳ
	Microsoft Windows 11 Pro（64bit）

	ソフトウェア
	Microsoft Office LTSC Standard 2024

	保守
	平日翌営業日出張修理　8:30～17:30 ５年間

	添付品等
	標準添付品
再セットアップDVD（Win11 Pro）











12．レシートプリンタ
	仕様
	規格・要件等

	インターフェイス
	USB Type-A

	レイアウト
	平置き（用紙前排出専用）

	印字速度
	250mm/秒以上

	用紙形態
	感熱ロール紙

	用紙サイズ
	80mm

	巻径
	最大 φ83mm

	ヘッド方式
	ダイレクトラインサーマル

	解像度
	200dpi以上

	オートカッター
	ギロチン式

	カット方式
	パーシャルカット（中央一点残し）

	外形寸法
	140×150×145mm (W×D×H)以下

	保守
	センドバック５年間

	電源
	AC100V



















１3．業務・利用者ＯＰＡＣバーコードリーダー
	仕様
	規格・要件等

	読取方式
	CMOSエリアセンサ(最大100fps)

	読取光源
	電球色LED

	読取コード
（1次元バーコード）
	JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、 UPC Add-on、Code 39、Code 128、
NW-7(Codabar)、 Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、
Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code

	読取コード
（2次元コード）
	PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、
QRコード、マイクロQRコード、DataMatrix (ECC 200)、 MaxiCode、Aztec Code、
Chinese-sensible Code

	最小分解能
	1次元バーコード：0.1mm / 2次元コード：0.169mm程度

	インターフェイス
	USB

	ケーブル
	2.0 m程度

	抗菌仕様
	JIS Z 2801 相当

	環境負荷
	RoHS 指令

	LED安全規格
	IEC 62471:2006

	EMI/RFI
	VCCI/EN55032/FCC Class B

	保守
	センドバック５年間

	その他
	利用者用バーコードリーダには自立型スタンドを添付すること















１4．モノクロＡ３レーザープリンタ
	仕様
	規格・要件等

	プリント方式
	LED乾式電子写真方式

	連続プリント速度
	片面　A4ヨコ：39頁/分、A3：23頁/分以上
両面　A4ヨコ：31.7頁/分、A3：15.4頁/分以上

	解像度
	標準：600×600dpi以上

	用紙トレイ
	合計２段、給紙トレイ

	給紙容量
	１段あたり３００枚以上

	メモリ容量
	2GB

	搭載フォント
	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文21書体、OCR-Bフォント、バーコードフォント

	インタフェース
	イーサネット＜1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T＞、USB3.0

	対応プロトコル
	TCP/IP

	最大消費電力
	1,200W以下

	外形寸法
	幅500×奥行400×高さ270mm以下

	保守
	平日出張修理　8:30～17:30　５年間パック

	EMC
	VCCIクラスＢ情報技術装置



